**UAB „KAUNO AUTOBUSAI“**

**SKELBIMAS**

UAB „Kauno autobusai“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo turto viešąjį aukcioną.

Parduodamo turto duomenys:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Markė | Pag. metai | Valst. Nr. | Garaž. Nr. | Rida km. | Trumpa techninės būklės charakteristika |
| 1 | Škoda14TR | 1985 | BEE 323 | 238 | 1662057 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% Kliba priekinio tilto posūkių pirštai. Nėra stabdžių. |
| 2 | Škoda14TR | 1986 | BEE336 | 250 | 1694773 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Kiauras stogas. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Pažeista elektrinės dalies instaliacija, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% Trūksta įtampos droselio, dalies kabelių, akumuliatorių baterijų. Sudaužytas šoninis trapecinis stiklas, vaizdo veidrodžiai. |
| 3 | Škoda14TR | 1986 | BEE341 | 255 | 1607144 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas, stogas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90%. Trūksta radijo trukdžių filtro LC1.10, dalies varinių kabelių. Pažeisti langų stiklai. |
| 4 | Škoda14TR | 1986 | BEE344 | 258 | 1645830 | Neeksploatuojamas. Trūkęs pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 5 | Škoda14TR | 1986 | BEE346 | 260 | 1811360 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90%.Truksta įtampos išlyginimo droselio, akumuliatorių baterijų, dalies varinių laidų. Sudaužyti trapecinis kabinos stiklai, galinio vaizdo veidrodis. |
| 6 | Škoda14TR | 1987 | BEE349 | 263 | 1627896 | Neeksploatuojamas. Pagrindinio rėmo korozija, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90%.Trūksta šoninio salono lango. Skylęs priekinis stiklas. |
| 7 | Škoda14TR | 1987 | BEE351 | 265 | 1883841 | Eksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~75%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 75% |
| 8 | Škoda14TR | 1987 | BEE355 | 269 | 1972419 | Neeksploatuojamas. Pažeistas korozijos pagrindinis rėmas ir lanžeronai. Kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Durys avarinės būklės. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 9 | Škoda14TR | 1987 | BEE361 | 275 | 1568846 | Neeksploatuojamas. Trūkęs pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% Varomojo tilto reduktorius. |
| 10 | Škoda14TR | 1987 | BEE366 | 280 | 2000757 | Neeksploatuojamas. Kėbulo, salono stogo koroziniai pažeidimai. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 11 | Škoda14TR | 1987 | BEE367 | 281 | 2059633 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% Trūksta varinių kabelių ir gnybtų. |
| 12 | Škoda14TR | 1988 | BEE373 | 287 | 2038843 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas, stogas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% Sudaužyti abiejų pusių trapeciniai stiklai trūksta įtampos lygintuvo, akumuliatorių baterijų, varinių laidų., jungimo gnybtų. |
| 13 | Škoda14TR | 1988 | BEE374 | 288 | 2087501 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas, stogas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% |
| 14 | Škoda14TR | 1988 | BEE376 | 290 | 1739501 | Neeksploatuojamas. Pagrindinio rėmo, lanžeronų, kėbulo, salono korozija. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 15 | Škoda14TR | 1988 | BEE377 | 291 | 2016421 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% Neveiksnūs uždarymo dangčiai. Trūksta įtampos išlyginimo droselio, akumuliatorių baterijų, dalies varinių laidų., valytuvo kojelės. Išdaužtas trapecinis kabinos stiklas. |
| 16 | Škoda14TR | 1988 | BEE378 | 292 | 1882034 | Neeksploatuojamas. Trūkęs pagrindinis rėmas. Kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 17 | Škoda14TR | 1988 | BEE384 | 298 | 2136963 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90%Truksta kontaktorių bloko 200A,elektrinio stabdžio jungties, 8vnt akumuliatorių baterijų, dalies varinių laidų, akumuliatorių dangčio. |
| 18 | Škoda14TR | 1988 | BEE385 | 299 | 1976396 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmo, kėbulo, salono korozijos pažeidimai. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 19 | Škoda14TR | 1989 | BEE398 | 314 | 1858613 | Eksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~75%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 75% |
| 20 | Škoda14TR | 1989 | BEE399 | 315 | 1863578 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~75%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 75%Truksta akumuliatorių baterijų, įtampos išlyginimo droselio, kontaktorių bloko 200A,radijo trukdžių filtro, dalies varinių laidų, galinio vaizdo veidrodžio.. |
| 21 | Škoda14TR | 1989 | BEZ361 | 317 | 2087282 | Neeksploatuojamas. Kėbulas, salonas stogas priekinė dalis pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% |
| 22 | Škoda14TR | 1989 | BEZ362 | 318 | 1746441 | Neeksploatuojamas. Kėbulas pilnai pažeistas korozijos. Trūkęs pagrindinis rėmas. Neveikia hidraulikos ir kompresoriaus siurblių elektriniai varikliai. Pažeista elektros instaliacija. Susidėvėjimas ~ 90% |
| 23 | Škoda14TR | 1990 | BEZ366 | 322 | 1824965 | Neeksploatuojamas. Pažeistas pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%.Pagalbiniai varikliai neveikia Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 24 | Škoda14TR | 1990 | BEZ367 | 323 | 1916038 | Neeksploatuojamas. Pilna kėbulo korozija. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinė instaliacija susidėvėjusi. elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 25 | Škoda14TR | 1990 | BEZ368 | 324 | 2013314 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas stipriai pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas-90%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 26 | Škoda14TR | 1991 | BEZ369 | 325 | 1689881 | Neeksploatuojamas. Kėbulas, salonas stogo konstrukcijos pažeistos korozijos. Traukos ir Pagalbiniai varikliai susidėvėję Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% |
| 27 | Škoda14TR | 1991 | BEZ371 | 327 | 1376855 | Neeksploatuojamas. K4bulas, rėmas lanžeronai pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas ~ 80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 28 | Škoda14TR | 1984 | BEZ552 | 335 | 1531538 | Neeksploatuojamas. Pagrindinio rėmo korozija. Kėbulas, salonas stogas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% |
| 29 | Škoda14TR | 1996 | BEZ374 | 336 | 1817837 | Neeksploatuojamas. Pagrindinio rėmo trūkimai kėbulo, salono korozija Subyrėjęs varomasis tiltas. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 30 | Škoda14TR | 1996 | BEZ377 | 337 | 1630752 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~90%. Varikliai sudege. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% Sudaužytas priekinis stiklas. Trūksta radijo trigdžių filtro, akumuliatorių baterijų, įtampos lygintuvų, dalies varinių laidų. neveikiantys liukų atidarymo šoniniai dangčiai. |
| 31 | Škoda14TR | 1996 | BEZ379 | 339 | 1599206 | Neeksploatuojamas. Pagrindinio rėmo trūkimas. Kėbulo, salono, stogo korozija.. Traukos variklis 70%susidėvėjimas. Pagalbinių variklių neveikiantys.. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80% |
| 32 | Škoda14TR | 1996 | BEZ381 | 342 | 1655305 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas pažeisti korozijos. Traukos variklio susidėvėjimas 90% Pagalbiniai varikliai neveikiantys, sudegę.. Sudegusi elektros instaliacija. Sulūžusios durys. Trūksta veidrodžių. |
| 33 | Škoda14TR | 1996 | BEZ382 | 343 | 1823203 | Neeksploatuojamas. kėbulo, salono apdailos korozija. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 90% |
| 34 | Škoda14TR | 1984 | BEZ398 | 358 | 1732787 | Neeksploatuojamas. Pagrindinis rėmas, kėbulas, salonas, stogas pažeisti korozijos. Traukos ir pagalbinių variklių susidėvėjimas~80%. Elektrinės instaliacijos, laidų, elektrinių prietaisų susidėvėjimas ~ 80%Truksta įtampos lyginimo droselioTM4, dalies varinių laidų. Išdaužti šoniniai salono langai. |

Bendrovė nenaudojamą turtą parduodą, kaip turtinį kompleksą. Viso komplekso pradinė kaina įskaitant PVM – 51.000,00 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis Eur, 00 ct.).

Viešas aukcionas įvyks 2020 m. vasario 28 d. 10.00 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202 ­­­­­­kab. Parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105, Kaunas, 200 kab. iki registracijos pabaigos.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2020 m. vasario 20 - 27 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Registruotis galima atvykus adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas 200 kab. Žiūrovų dalyvavimas negalimas. Aukcionas bus vykdomas, jei bus registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Po pirkimo fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.

Parduodamus troleibusus galima apžiūrėti adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas, 2020 m. vasario 20 -27 d. nuo 9.00 iki 15.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis asmuo: Rimgaudas Laurinčikas, tel. Nr. +37065506650, el.paštas [rimgaudas.laurincikas@kaunoautobusai.lt](mailto:rimgaudas.laurincikas@kaunoautobusai.lt).

Susipažinti su parduodamu turtu, aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo turto pirkimo kainos pasiūlymo formą galima puslapyje <http://kaunoautobusai.lt/veikla/aukcionai/>

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į UAB „Kauno autobusai“ banko sąskaitą: a.s. LT332140030002193678, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.